|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-364/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-102/21 G  |
| Datum: | 14.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001355/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija plazu in nasipne brežine »Lajše« na državni cesti R3-635/1122 Kropa – Rudno od km 8,953 do km 9,116** |

**Vprašanje:**

**JN005975/2021-W01 - D-102/21; Sanacija plazu in nasipne brežine »Lajše« na državni cesti R3-635/1122 Kropa Rudno od km 8,953 do km 9,116, datum objave: 02.09.2021**

**Datum prejema: 14.09.2021   08:22**

Pozdravljeni,
Postavki spodaj količinsko nista jasni:
Dobava, vgraditev in vzdrževanje lesene zagatne stene nasipa delovnega platoja za pilotiranje, pod piloti (SŽ l=5m, na rastru 1-1,5m (350kg po kom v območju delovnega platoja za izvedbo zidu, tirnice se zabijejo (z pnevmatskim kladivom na bagerju teže cca 25-28 ton) , po izvedbi odstranitev
kos 38,000

Dobava, vgraditev in vzdrževanje lesene zagatne stene nasipa delovnega platoja za pilotiranje (SŽ l=7m, na rastru 1-1,5m (350kg po kom v območju delovnega platoja za izvedbo zidu, tirnice se zabijejo (z pnevmatskim kladivom na bagerju teže cca 25-28 ton) , po izvedbi odstranitev
kos 96,000

Kaj je v enem kosu upoštevano? koliko lesa? koliko nasutja?

**Odgovor:**

Postavka 27 118  - 38 kos (38 komadov tirnic): predstavlja dobavo, vgraditev in vzdrževanje delovnega platoja za pilotiranje med profiloma P-5 in P-7

Postavka 27 118  - 96 kos (96 komadov tirnic): predstavlja dobavo, vgraditev in vzdrževanje v sklopu varovanja vkopne brežine nad delovnim platojem za pilotiranje med profiloma P-2 in P-9 profili se ne zalagajo z lesenimi plohi

Les, ki je potreben za izvedbo spodnje zagatne stene, kjer se zabije 38 komadov tirnic je opisan v postavki 28 117: Dobava, vgraditev smrekovih hlodov fi 20 – 25 cm l = 4-6-8 metrov (36 m3).

Glej grafično prilogo: Karakterističen prerez delovnega platoja TIP-1

Material za nasutje pa se uporabi iz postavke na str. 8/15 21 231: Izkop vezljive zemljine III-IV kat. v območju levega roba ceste za izvedbo delovnega platoja za pilotiranje, material se delno odmeta izza zagatne stene P6, upoštevaj 15% odvoz na deponijo do 1km (odvoz na travnik pod cesto,material brez kamenja za kar je lastnik podal izjavo o soglašanju);