|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-384/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-174/21 G  |
| Datum: | 09.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001412/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700** |

**JN006101/2021-B01 - A-174/21; datum objave: 07.09.2021**

**Datum prejema: 09.09.2021   11:31**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.

naročnika prosimo naj objavi naslednje načrte:

Prestvitev vkopanega kabelskega TK voda po načrtu prestavitve/zaščite komunalnih vodov vključno z dodatnim izkopom, izvedba kabelske kanalizacije s cevmi kot npr. Stigmaflex premera 110mm in izvedba kabelskih jaškov premera 1000mm m 150,00

Nikjer ni navedeno koliko jaškov, kakšni pokrovi, koliko cevi?

Prestvitev vkopanega kabelskega TK voda po načrtu prestavitve/zaščite komunalnih vodov po načrtu 3.3 Načrt zaščite/prestavitve komunalnih vodov vključno z dodatnim izkopom, izvedba kabelske kanalizacije s cevmi kot npr. Stigmaflex premera 110mm in izvedba kabelskih jaškov premera 1000mm m 230,00

Prestavitev vodovoda po načrtu. 3.3. Načrt zaščite/prestavitve komunalnih vodov vključno z dobavo in vgrdnjo vodovodnih točkovno odpornih cevi iz PE 100 (PEHD RC 100), minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalimi veznim materialom, vse po EN 12201 in ISO 4427 m 20,00

Nikjer ni navedeno koliko jaškov, kakšni pokrovi.
Postavke se na zapisan način ne da realno ovrednotiti, ker je premalo podatkov.

**Odgovor:**

**AD1)** Naročnik je na svoji spletni strani objavil priloge:

* Priloga 1 Normalni prečni profil
* Priloga 2 Normalni prečni profil-1
* Priloga 3 Načrt zaščite komunalnih vodov
* Priloga 4 Situacija komunalnih vodov
* Priloga 5 Situacija TK voda
* Priloga 6 Detajl križanja TK voda\_kanalizacija
* Priloga 7 Detajl križanja TK voda\_VODOVOD
* Priloga 8 Detajl Polaganja TK Voda

Gre za prestavitev obstoječega TK kabla iz sredine vozišča v rob vozišča ter na nekaterih mestih poglobitev kabla na zadostno globino. Na obstoječih jaških (3 kosi) se nivelirajo pokrovi jaškov, ki se vgradijo na novo višino. Skladno s prejetim soglasjem upravljavca Telekom Slovenije d.d. št. 64978-KP/310-AG se vsa dela in morebitne dodatne zaščite dogovorijo na kraju samem in bodo obračunane v okviru nepredvidenih del.

Naročnik je na svoji spletni strani objavil priloge:

* Priloga 9 Soglasje Telekom\_Bertoki

**AD2)** Potrebna prestavitev na naslednjih mestih telekomunikacij:

Med P36 in P40 v dolžini 65m

Med P71 in P73 v dolžini 40m (predvidena poglobitev)

Med P76 in P78 v dolžini 40m (predvidena poglobitev)

Med P98 in P106 v dolžini 85m

Predvidena je izvedba kabelske kanalizacije s cevmi Stigmaflex premera 110 mm in izvedbo kabelskih jaškov premera 1000 mm. Globina kabelske kanalizacije je ca. 80 cm. Po izvedeni kanalizaciji je potrebno uvleči komunikacijski vodnik ter kanalizacijo geodetsko posneti.

Količino potrebnih jaškov na mestu določi upravljavec voda – predvidevajo se 4 jaški, kolikor naj se upošteva v ponudbeni ceni.

**AD3)** Prestavitev vodovoda se ne izvede.

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, kjer bo objavljen popravljen Predračun-popis del.