|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-311/2021-09 |  | oznaka naročila: | A-186/21 G |
| Datum: | 04.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001434/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 14+025 do km 14+940** |

**JN006717/2021-B01 - A-186/21; datum objave: 01.10.2021**

**Datum prejema: 04.10.2021   13:45**

**Vprašanje:**

Vodovod, 1. PREDDELA IN TUJE STORITVE, 1.2. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA, postavki 1.2.166. in 1.2.194.:  
Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z  
utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno  
od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003);  
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.  
m3 -7,7  
Transport dobrega izkopanega materiala na začasno deponijo,  
Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in  
ponovnim nakladanjem na kamion.  
- od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu  
m3 -7,7  
- od začasne deponije do jarka pri zasipu  
m3 -7,7  
  
Prosimo vas za obrazložitev, zakaj je pri teh postavkah negativna količina (-7,7m3).

**Odgovor:**

Negativne količine v predmetnih postavkah so napačne in se pravilno glasijo:.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.166. | Strojni in ročni zasip z **dobrim** izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. | m3 | 56,0 |  | - € |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2.194. | Transport dobrega izkopanega materiala na začasno deponijo, Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu | m3 | 56,0 |  | - € |
|  | - od začasne deponije do jarka pri zasipu | m3 | 56,0 |  | - € |

Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.