|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-311/2021-12 |  | oznaka naročila: | A-186/21 G |
| Datum: | 12.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001434/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 14+025 do km 14+940** |

**JN006717/2021-B01 - A-186/21; datum objave: 01.10.2021**

**Datum prejema: 12.10.2021   14:39**

**Vprašanje:**

Zavihek "TK vodi-ŠOEK"  
  
Postavki 2 in 3 pod poglavjem 1. MONTAŽNA DELA  
Post 2: Kaj pomeni demontaža in ponovna montaža na 25m? Ker je to praktićno med dvem drogovoma prosim da naročnik bolj podrobno pojasni postavko. Kaj pomeni 6 kpl? Če to pomeni 6 kablov nas zanima kakšne so kapacitete optičnih kablov (št. vlaken)?  
Post 3: prosimo za pojasnilo kako naj ovrednotimo postavko ko so količine 22m? Prosimo za več informacij kaj je v omari?  
  
pod poglavjem 2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI, postavka 3:  
prestavitev kablov novo kabelsko kanalizacijo katerih kablov (prosim za info vrsta (baker ali optika) in kapacitete kablov? Kako si je projektant zamisli prestavitev kablov? Ali se jih samo prime in prestavi levo ali desno za 1m oz. je potreben odklop obstoječih kablov, uvlačenje v novo KK in ponovno spajanje?

**Odgovor:**

Naročnik popravlja postavke iz popisa del »Zavihek TK vodi-ŠOK« ki se pravilno glasijo:.

**1. MONTAŽNA DELA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Demontaža in ponovna montaža obstoječih | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prostozračnih optičnih kablov (kpl 6) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja) | | | | | |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  | 300,00 € |
|  |  | OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca. | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Prestavitev obstoječe prostostoječe omarice ŠOEK, | | | | |  |  |  |  |
|  |  | odklop in ponoven priklop obstoječih kablov | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja) | | | | | |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  | 500,00 € |
|  |  | OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca. | | | | |  |  |  |  |

**2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6m x 1.0m), | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | po obeleženi trasi obstoječe kabelske kanalizacije, | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **prestavitev kablov novo kabelsko kanalizacijo** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečnega | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiala in ureditev terena v prvotno stanje | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (brez dobave cevi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 290,00 |  |  |  |  | 18,50 |  | 5.365,00 € |
|  |  | OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov s strani nadzora. | | | | |  |  |  |  |

Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.