|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-404/2021-18 |  | oznaka naročila: | A-184/21 S  |
| Datum: | 27.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001491/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava DGD/PZI za ureditev državne kolesarske povezave R18 Novo mesto – Metlika, odsek Novo mesto - Stopiče** |

**JN006731/2021-B01 - A-184/21, odsek Novo mesto - Stopiče, datum objave: 01.10.2021**

**Datum prejema: 27.10.2021   10:59**

**Vprašanje:**

Spoštovani.

Iz projektne naloge poglavje 2.5 Hidravlično-hidrološka analiza izhaja, da je za projektno dokumentacijo potrebno izdelati karte poplavne in erozijske nevarnosti. Glede na to, da trasa na posameznih odsekih poteka vzporedno oziroma v neposredni bližini vodotokov in je potencialno lahko poplavljena, razumemo, da je potrebno HH študijo s poplavnimi kartami izdelati tudi za te odseke. Iz vaših predhodnih odgovor pa je razbrati, da se geodetski posnetek za potrebe hidravlične študije izdela samo na vplivnem območju premostitev.
A se HH študija (poglavje 2.5) izdela samo na območju premostitev ali tudi za odseke trase kolesarke, kjer je potencialna nevarnost poplav?
Hvala.

**Odgovor:**

HH študija se izdela na celotnem vplivnem območju trase kolesarske povezave, kjer je potencialna nevarnost poplav.

Na vplivnem območju je potrebno izdelati tudi geodetski posnetek za potrebe HH študije.