|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G |
| Datum: | 29.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 29.09.2021   11:37**

**Vprašanje:**

Ali je pri postavki dobava, montaža in demontaža začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,35 m1, potrebno upoštevati tudi kakšna gradbena dela?  
Ali samo tako kot je opisano v postavki, se pravi 2 x transport, 2 x nakladanje, 2x razkladanje, vzdrževanje in čiščenje ter priprava kosovnic po koncu gradnje.  
  
Hvala na odgovoru.

**Odgovor:**

Za postavitev začasnega mostu mora Ponudnik v zavihku Deviacija v poglavju št. 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA upoštevati še sledeče postavke:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj. | m2 | 88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 52 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 53 134 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. | m3 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |

Naročnik bo navedene postavke vključil v čistopisu popisa del, ki ga bo objavil po objavi zadnjega odgovora na vprašanja glede razpisne dokumentacije.