|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-29 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   10:05**

**Vprašanje:**

cesta R2
odvodnjavanje
1. Predvidevam, da imate izkope za kanaliozacijo zajete v popisih pri zemeljskih delih (postavka 21314, 21364, 21372)

pri odvonjavanju imate v postavkah zajeto samo nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje,..

kje imate zajet zasip kanalizacije in drenaže? ima drenažni zasip filc?

2. v odgovoru na vprašanje glede rešetk imate napisano, da so le te - LTŽ vbočena povozna kanalska rešetka, razred D 400, nosilnost 400 kN, varnostni zaklep.

to ni skladno s KPP, saj je tu narisan robna rešetka (del robnika). Prav tako je neskladje med popisom in načrti, saj je iz popisov razbrati, da sta samo 2 rešetki, iz priloženih načrtov (SITUACIJA ODVODNJAVANJA, načrt G.104) pa je le teh več kot 10.
A sploh imamo prave načrte / popise?

**Odgovor:**

Ad/1.

Količine za zasip kanalizacije so zajete v poglavju »2 zemeljska dela«.

Naročnik bo dopolnil opis postavke 41162, kjer ponudnik upošteva drenažni obsip 16-32 mm, 0.21 do 0.4 m3/m1, obvit v geosintetik 14-16 KN/m2.

Ad/2.

Vgradi se 2 vbočeni rešetki v muldi in 28 robniških rešetk. Naročnik bo dopolnil popis del.

Naročnik bo objavil čistopis popisa del.