|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-34 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:22**

**Vprašanje:**

pločnik  
  
N Dobava in izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti 10 cm / 10 cm / 10 cm, stiki zaliti z neskrčljivo mikroarmirano cementno malto odporno na sol (varovalni pas) m2 186  
  
NA KAKŠNI PODLAGI SE POLAGAJO KOCKE IN V KATERI JE TA PODLAGA ZAJETA?

**Odgovor:**

Granitne kocke se polagajo na cementni beton C12/15 v debelini 10 cm. Naročnik bo dopolnil popis del in objavil čistopis.