|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-40 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:44**

**Vprašanje:**

fekalni kanal  
  
Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE revizijskih jaškov, z reduciranim konusom in tipskim nastavkom za PVC cevi. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrevanje dna, izdelava betonskega ležišča C12/15, d=10 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja s pokrovom fi 600 mm, nosilnosti 250 kN. Pokrovi morajo biti mestoma zračni. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (Nadvišanje obstoječih jaškov)  
DN 800 H=1-1.5 m kos 5  
  
ČE JE GOVOR SAMO O NADVIŠANJU OBSTOJEČIH JAŠKOV, ZAKAJ POTEM TAKŠEN OPIS POSTAVKE.  
A SE NADVIŠA ZA 1-1.5m in bo še dodaten priključek (glej opis- tipskim nastavkom za PVC cev), bo ta priključek s podlivom.  
  
kaj ta postavka dejansko vsebuje - odstranitev pokrova, rezanje konusa obstoječega jaška, nadvišanje jaška za \_\_\_cm (kateri materila je obstoječi jašek, DN tega jaška), vgradnja novega pokrova??

**Odgovor:**

Naročnik bo dopolnil postavko popisa del in objavil čistopis. Gre za jašek iz BC DN fi80 cm. Odstranitev obstoječega pokrova, nadvišanje jaška ter nabava in montaža betonskega okvirja s pokrovom fi 600 mm, nosilnosti 250 kN.