|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-416/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-180/21 G  |
| Datum: | 21.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001555/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka – Žihovo selo** |

**JN006388/2021-B01 - A-180/21: datum objave: 20.09.2021**

**Datum prejema: 21.09.2021   07:45**

**Vprašanje:**

7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI

72.311 Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti (EKVNN) in visoke napetosti (EKVVN) v dolžini 420,0 m z vsemi deli in materIalom ter z nadzorom pristojnega upravljalca elektro voda. 1 kos

Prosimo, da naročnik razločno navede (koliko izkopa, zaščitna cev / samo prestavitev obstoječe, nasipi, nadzor,...) kaj vse moramo ponudniki upoštevati pri zgornji postavki, kajti 1 komplet za 420 metrov je malce preveč splošno, da bi lahko vsi ponudniki enakovredno ocenili postavko.

Hvala.

**Odgovor:**

Pri zasnovi projektne naloge ter v fazi izdelave PZI dokumentacije ni bilo dodatnih konkretnih zahtev oz. naročila s strani upravljavca elektro energetskega omrežja glede priprave detajlnega načrta in s tem podrobnejšega popisa del zaščite oz. prestavitve elektro omrežja. V tem smislu se je tudi pripravila situacija (G.8 Zbirna situacija komunalnih vodov) ter popisna postavka, ki le opredeljuje dolžino tangence (420 m).

S strani upravljavca (Elektro Ljubljana) se bo tekom gradnje določala tako mikrolokacija kablovoda kot tudi posamezni ukrepi na odseku.

S strani strokovno usposobljenega ponudnika se pričakuje, da predvidi potrebne ukrepe, oceni vrednost del in oceno ukrepov ovrednoti po dolžinskem metru (pazljivo vzporedno kopanje, ščitenje z zaščitno cevjo, vzporedna prestavitev) – v pomoč mu je objavljena situacija G.8 Zbirna situacija komunalnih vodov.