|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-421/2021-06 |  | oznaka naročila: | D-111/21 S |
| Datum: | 18.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001572/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava PZI rekonstrukcije R3-648/2912 Videm pri Cerkvi - Struge od km 2.925 do km 4.975, skozi naselje Kompolje** |

**Vprašanje:**

JN006786/2021-W01 - D-111/21; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-648/2912 Videm pri Cerkvi - Struge od km 2.925 do km 4.975, skozi naselje Kompolje, datum objave: 05.10.2021

**Datum prejema: 18.10.2021  11:45**

Spoštovani,  
  
v projektni nalogi je navedeno, da je potrebno urediti križišče R3-648/2912 z JP 565551 in JP 565541, križišči je potrebno niveletno prilagoditi novemu stanju ceste. Poleg tega je navedeno, da je potrebno na tem območju še predvideti AP postajališče izven vozišča. Ugotavljamo, da bo potrebno poiskati na območju celostno rešitev za ustrezno odvijanje prometa, za skladnost s tehničnimi in zakonskimi določili, katera bo presegala le obdelavo navezave obstoječih javnih poti na rekonstruirano regionalno cesto. Predvidevamo, da bo potrebno za dostop na regionalno cesto iz leve strani gledano v smeri naraščanja stacionaže združiti dostopa javnih poti, na desni strani pa en dostop ukiniti in skladno s tem urediti odvijanje prometa na javnih poteh. Če se izkaže, da je res potrebno predvideti rešitve, ki bodo tangirale tudi sam potek prometa na kategoriziranih javnih poteh, urediti štirikrako križišče, katero bo skladno z vsemi tehničnimi in zakonskimi podlagami, bo to naročnik naročil naknadno, ali je potrebno upoštevati v ponudbi tega javnega naročila?

**Odgovor:**

Projektant mora investitorju podati celostno rešitev za ureditev državne ceste in priključkov lokalnih cest ter vseh ostalih skupinskih ter individualnih priključkov. Na kakšen način in obseg le-tega, določi projektant. Kljub vsemu naj ponudnik upošteva, da posegi izven varovalnega pasu državne ceste niso predvideni, razen če bi npr. na lokalni cesti to pogojevala niveletna navezava priključka lokalne ceste ali navezava oz. rekonstrukcija komunalnih vodov znotraj varovalnega pasu občinske ceste.