|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-452/2021-09 |  | oznaka naročila: | A-189/21 G |
| Datum: | 21.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001707/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860** |

**JN006840/2021-B01 - A-189/21, datum objave: 06.10.2021**

**Datum prejema: 21.10.2021   08:16**

**Vprašanje:**

Naročnika prosimo, da objavi načrte vseh jaškov za:  
  
- METEORNO KANALIZACIJO, kot npr. Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza ((2.05x1.5)+(2.45x186)x2 m, globokega 2,0 m  
Opomba:  
Izdelava armiranobetonskega jaška po projektiranih detajlih ((2.05x1.5)+(2.45x186)x2 m), komplet z opažanjem, razopažanjem, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom in napisom ter vstopne lestve (po detajlu vsopnih lestev iz inoxa pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, z prebojem v obstoječem jašku, odvozom izkopnega materiala in betonskega materiala odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet  
Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 1.0m x 1.90 x2 m, globokega 2,0 m  
  
- ter vse jaške za ELEKTRO DELA: kot npr. Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dimenzije 200x200x350cm, Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 200x200x200cm  
  
Pri rušenje jaška: Rušenje obstoječe zgornje plošče obstoječih jaškov, odvoz na deponijo s plačilo taks, ponovna izdelava zgonje plošče na novo višino cestišča/pločnika, ter zamenjava pokrova z novim, litoželeznim dvojnim pokrovom 400kN 2x600/600 mm, z napisom ELEKTRIKA, Jašek J5  
nas zanima koliko je velik obstoječi jašek?  
  
- in vse jaške za VODOVOD.

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani sta objavljeni prilogi:

*Priloga 09a* vodovodni jašek

Detajl jaškavodovod ((2.05x1.5)+(2.45x186)x2 m, globina 2,0 m in 1.0m x 1.90 x2 m, globina 2,0 m. Glej detajl

*Priloga 09b* elektro jašek

Priložen detajl jaška200x200x350cm in 200x200x200cm.

Obstoječi jašek J5 je dimenzij 1.50 m x 1.50 m.

Jašek za vodovod je opisan zgoraj. Gre za razširitev obstoječega jaška, zaradi premaknitev pokrova jaška izven kolesnic. Dogradi nov priključni jašek.

Kompletna PZI dokumentacija je na vpogled pri Naročniku in Inženirju.

Glej Navodila za pripravo ponudbe (Točka 1.0 Osnovni podatki o naročilu).