

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-540/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-30/22 G |
| Datum: | 21.03.2022 |  | MFERAC: | 2431-22-000113/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R3-610/1371 Marof-Žiri od km 9.850 do km 10.466 v Žireh** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naročnik objavlja spremenjene popise del in sicer:   1. Spremenijo se imena zavihkov:  * Zavihek predračun se spremeni v predračun cesta * Zavihek rekapitulacija prepust se spremeni v rekapitulacija objekti * Zavihek Neimenovani pritok Osojnice se spremeni v objekti  1. V Zavihku Predračun cesta, Poglavje 2.0, postavka 25 219 se doda količina  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 25 219 | Zaščite brežine s težko sidrno mrežo. Natezna trdnost mreže 1770-2020 N/mm². Mreža se sidra s pasivnimi antikorozijsko zaščitenimi sidri 3,0 m (vertikalni in horizontalni razmaka med sidri 3,5 m). V postavki je upoštevana dobava mreže, izvedba izvrtin za sidra, dobava in montaža sider, polaganje in pritrditev mrež z vsem potrebnim materialom. Sidra se učvrsti z maticami preko podolžnih plošč na cca 50 kN. - postavka le zaradi cene v primeru, da se delno namesto AB zidu 1 izvede sidrna mreža | m2 | **55,00** |  1. V Zavihku Predračun cesta, Poglavje 7.0, postavka 71 111 Postavka (Ocena stroškov povezanih z odkupom, odškodninami in spremembo namembnosti zemljišč) se izbriše iz popisa del.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~71 111~~ | ~~Ocena stroškov povezanih z odkupom, odškodninami in spremembo namembnosti zemljišč~~ | ~~kpl~~ | ~~1,00~~ |  |  1. V Zavihku Kanalizacija, Poglavje 2 se spremenijo opisi postavk:   **STARO:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | 11. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi |  |  |  | |  | Ø160 mm, SN4, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, | |  |  | |  | vstavljenih v zaščitno kovinsko cev Ø200 mm | |  |  | |  |  | m1 | 36,50 |  | |  |  |  |  |  | | 12. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi |  |  |  | |  | Ø200 mm, SN4, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, | |  |  | |  | vstavljenih v zaščitno kovinsko cev Ø250 mm | |  |  | |  |  | m1 | 31,50 |  |   **NOVO:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi |  |  |  | |  | Ø160 mm, SN4, stiki so tesnjeni z gumi tesnili | |  |  | |  | ter polno obbetonirani s pustim betonom C20/25 | |  |  | |  | v debelini 10 cm | m1 | 36,50 |  | |  |  |  |  |  | | 12. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi |  |  |  | |  | Ø200 mm, SN4, stiki so tesnjeni z gumi tesnili | |  |  | |  | ter polno obbetonirani s pustim betonom C20/25 | |  |  | |  | v debelini 10 cm | m1 | 31,50 |  | |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.