|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-13/2024 |  | Oznaka naročila: |   |
| Datum: | 27. 03. 2024 |  | MFERAC: | 2431-24-000061/0 |

**OBVESTILO O OBJAVI NAROČILA ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM**

po postopku zbiranja ponudb za naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov v skladu s 26. členom ZIUOPZP

|  |
| --- |
| **Predmet naročila:****UJMA 2023 -** **Rekonstrukcija prepusta CE5062 pri Topolšici na cesti R2-425/1266 v km 12,780** |

Zainteresirani ponudniki morajo biti registrirani v informacijski sistem e-JN (https://ejn.gov.si). Svoj interes za oddajo ponudbe podajo na e-naslov: gp.drsi@gov.si, tako, da navedejo naziv gospodarskega subjekta in elektronski naslov, s katerim so registrirani v informacijskem sistemu e-JN, na katerega mu bo naročnik lahko poslal vabilo k oddaji ponudbe. Obvezno morajo navesti tudi predmet naročila in št. zadeve 43001-310/2023.

**2.1 Vsebina in cilji naročila**

Projektiran prepust je zasnovan kot plitvo temeljen armiranobetonski okvir.

Razpetina objekta v pravokotni smeri je 4,50 m. Objekt je visok od 2,67 do 2,80 m, kot križanja z vodotokom je 31°. Širina po osi objekta je 16,47 m. Temelji so pasovni. Nosilna plošča objekta je debela 40 cm. Krilo so poševna glede na os objekta (135° do 158°).Na mostu bo širina vozišča 6,50 (2x 3,25 m) in hodnik za pešce širine 1,75 m. Na mostu so robniki višine 7,0 cm, jeklene varnostne ograje, oblečene v les in ograje za pešce višine 1,20 m.

Sočasno z izvedbo prepusta bodo rekonstruirani tudi cestni priključki in vodnogospodarska ureditev korita potoka v območju posega.

Objekt se bo gradil v eni fazi. V času gradnje nadomestnega prepusta, je predvidena popolna zapora prometa na odseku obstoječega prepusta. Promet bo začasno preusmerjen na izmenično enosmerno obvozno cesto preko cevnih prepustov na dolvodni strani prepusta.

Cilj izvedbe objekta je predvsem izboljšati prometno - tehnično varnost na tem odseku ter zagotoviti ustrezno rezervo v nosilnosti in trajnosti objekta.