|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-89/2024 |  | oznaka naročila: | U-23/24-S  |
| Datum: | 4. 4. 2024 |  | MFERAC: | 2431-24-000276/0 |

**OBVESTILO O OBJAVI NAROČILA ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM**

po postopku zbiranja ponudb za naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov v skladu s 26. členom ZIUOPZP

|  |
| --- |
| **Predmet naročila:****Ujma 2023: PZI rehabilitacije mostu (CE0188) čez Pako v Šoštanju na R2-425/1266 v km 16,561** |

Zainteresirani ponudniki morajo biti registrirani v informacijski sistem e-JN (https://ejn.gov.si). Svoj interes za oddajo ponudbe podajo na e-naslov: gp.drsi@gov.si tako, da navedejo naziv gospodarskega subjekta in elektronski naslov, s katerim so registrirani v informacijskem sistemu e-JN, na katerega mu bo naročnik lahko poslal vabilo k oddaji ponudbe. Obvezno morajo navesti tudi predmet naročila in št. zadeve 43001-89/2024.

**Vsebina in cilj naročila**

Na regionalni cesti R2-425/1266 pri Termoelektrarni Šoštanj v Šoštanju leži most (CE0188), ki premošča reko Pako. Dolžina mostu je 14,75 m, širina s hodniki pa 10,70 m. Prekladna konstrukcija je armiranobetonska plošča, ki na krajnih straneh nalega na betonska opornika, vmes pa je na dveh mestih plošča podprta z dvema opornikoma. Na mostu sta hodnika za pešce z ograjo. Na objektu je nameščena cestna razsvetljava.

Most je v slabem stanju. Zaradi zamakanja propadajo betonske površine prekladne konstrukcije in podpor. Poškodovana sta robna venca in ograji za pešce. Vidne so tudi razpoke na asfaltu ter kolesnice po celotnem območju mostu. Zaradi oviranega krčenja je razpokana nosilna plošča. Na večih mestih je vidna korodirana armatura.

Cilj predmetnega naročila je izdelava PZI projektne dokumentacije za potrebe rehabilitacije tehnično neustreznega premostitvenega objekta z rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju objekta in vodnogospodarskimi ureditvami