|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-490/2019-06 |  | oznaka naročila: | D-11/20 G  |
| Datum: | 02.03.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000064/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) v Podkraju na R3 621/1412 v km 14,818** |

**Vprašanje:**

**JN001014/2020-W01 - D-011/20; Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) v Podkraju na R3 621/1412 v km 14,818, datum objave: 19.02.2020**

**Datum prejema: 02.03.2020   08:38**

Spoštovani.
Prosimo, da določite kateri material kot vaš predlog izpolnjuje postavko 55974 v sklopu 5.5. Dela pri popravilu objektov.
Hvala in lep pozdrav,

**Odgovor:**

Zaščita površine cementnega betona (postavka 55974 v sklopu 5.5. Dela pri popravilu objektov) se izvede z debeloslojnim elastičnim paropropustnim premazom, ki zagotavlja zaščito pred slanim prščem, ovira karbonatizacijo, kontaminacijo s kloridi in izboljša videz objekta. Pogosto se uporabljajo premazni sistemi dobaviteljev kot so npr. Sika, Mapei….

Premazni sistem s ustreznimi dokazili ponudnik predvidi v TE, ki ga mora pred izvedbo potrditi vodja nadzora.