|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-491/2019-12 |  | oznaka naročila: | A-19/20 G  |
| Datum: | 02.03.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok (CE0060, CE0061) na R2-424, odsek 1225 v Loki** |

**JN001024/2020-B01 - A-19/20, datum objave: 19.02.2020**

**Datum prejema: 02.03.2020   13:19**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

Prosimo da uredite popis glede elaboratov prometnih zapor in prometne zapore kjer je prava zmeda. V popisih se pojavljajo postavke kot sledi spodaj, katere od postavk dejansko pridejo v poštev, katere postavke naj ovrednotimo, prosimo za jasna navodila:
1. NADOMESTNA GRADNJA MOSTU CE0060 čez Dobjanski potok na R2-424/1225 v km 0,182
1 13 140 Izdelava elaborata začasne prometne urditve in izvedbe obvoza ob obstoječem mostu. Pridobitev odločbe o zapori in vsi stroški v zvezi s potrebno signalizacijo za ves čas trajanja zapore in ostalimi koordinacijami. Elaborat mora vsebovati vse faze pri izvedbi - zajeto v načrtu in popisu ureditve prometa med gradnjo kos 1

2. NADOMESTNA GRADNJA MOSTU CE0061 čez Dobjanski potok na R2-424/1225 v km 0,333
1 13 140 Izdelava elaborata začasne prometne urditve in izvedbe obvoza ob obstoječem mostu. Pridobitev odločbe o zapori in vsi stroški v zvezi s potrebno signalizacijo za ves čas trajanja zapore in ostalimi koordinacijami. Elaborat mora vsebovati vse faze pri izvedbi - zajeto v načrtu in popisu ureditve prometa med gradnjo kos 1

3. REKONSTRUKCIJA CESTE R2-424/1225 DEŽNO ČRNOLICA od km 0,093 do km 0,620
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 in Z-5 dan 120,00
0 0 Izdelava elaboratov zapore ceste kos 3,00

4. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO MOSTU CEE0060 ČEZ DOBJANSKI POTOK
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 in Z-5 ključ 1,00

5. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO MOSTU CEE0061 ČEZ DOBJANSKI POTOK
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 in Z-5 ključ 1,00

6. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO CESTE
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 ključ 1,00

0 0 Izdelava elaboratov zapore ceste in pridobitev odločbe o zapori kos 4,00

**Odgovor:**

Ovrednotiti je potrebno vse postavke zapor, ki so vsebovane v razpisu:

* Med gradnjo mostu CE0060, bo popolna zapora z obvozom ob objektu,
* Med gradnjo mostu CE0061, bo popolna zapora z obvozom ob objektu,
* Med rekonstrukcijo ceste R2-424/1225 bodo polovične zapore za različne režime prometa,
* Med vklapljanjem prometa z obeh začasnih mostov nazaj na traso R2-424/1225 bo spremenjena delna zapora,
* Tudi delna zapora R2-424/1225 se bo večkrat spremenila v območju hišnih priključkov.

V projektu so podrobno predvidene in obdelane vse potrebne zapore, izvajalec pa bo za pridobitev odločb o zaporah izdelal elaborate začasnih prometnih ureditev za vse potrebne kombinacije, obračun vseh del je po sistemu »Ključ v roke« in dodatnih plačil ne bo, tudi za zahtevno vodenje prometa v času izvedbe ne.