|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-10/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-8/20 G |
| Datum: | 24.01.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000097/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo** |

**JN000237/2020-B01 - A-8/20: Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo, datum objave: 17.01.2020**

**Datum prejema: 24.01.2020   16:29**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
prosim za obrazložitev postavke v zavihku OS A PLOČNIK, 5. GRADBENA DELA:  
  
Izdelava AB zidca svetle višine do 1,50m s tipsko pocinkano cevno kovinsko ograjo višine 1.20m - po priloženem detajlu...75m2  
  
Kateri priloženi detajl je to?  
A je to mišljeno detajl AB podpornega zidu ob predvidenem objektu TUŠ?  
Zakaj je ta postavka skupaj z ograjo in še to v M2?  
Če je to pravi detajl, ali je pravilno sklepati, da je površina zidu brez temelja 69,6m2, kar je razvidno iz armaturnih mrež?  
Če je potem višina zidu 2,20 -0,30 = 1,90m po detajlu (čeprav je v popisu 1,50m - ali je to povprečna višina), in površina 69,90m2, je potem dolžina zidu cca 37m?  
Potem je tudi dolžina ograje cca 37m?  
A se pod količino 75m2 šteje tudi temelj in podložni beton pod temeljem?  
  
Hvala za odgovor in lep pozdrav

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani je priložen detajl zidu in ograje. Predviden je AB podporni zid v profilih A24 in A25 levo ob predvidenem objektu Tuš.

Naročnik bo popravil popis del z naslednjimi spremembami:

* Izdelava AB zidca svetle višine do 1,50m s tipsko pocinkano cevno kovinsko ograjo višine 1.20m, vključno s krilnim zidom na zaključku dolžine 2m - po priloženem detajlu. Dolžina 39 m1
* dobava in vgradnja tipske pocinkane cevne kovinske ograje višine 1.20m, vijačena na AB zid po priloženem detajlu, komplet z vsem pritrdilnim materialom. Dolžina 39 m1,