|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-21/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-20/20 S |
| Datum: | 7.04.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000195/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek** |

**Vprašanje:** **JN001393/2020-B01 - A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek, datum objave: 04.03.2020**

**Datum prejema: 07.04.2020   09:48**

Spostovani,   
  
a) v specifikaciji predvidenih del, ki jih mora ponudnik ponuditi in kasneje izvesti je tudi elaborat crpanja podtalnice, ki vkljucuje hidravlicni izracun dotoka vode v gradbeno jamo na obmocju predvidene kesonske gradnje. Prosimo za informacijo, na podlagi katerih predvidenih preiskav bo lahko projektant izvedel omenjeno analizo?   
Po nasem mnenju bi bilo potrebno izvesti ustrezno stevilo crpalnih preizkusov, najmanj na predvidenih piezometrih.   
  
b) glede prestavitve in zascite plinovoda nas zanima za kaksen plinovod gre? Po javno dostopnih podatkih na lokaciji objekta ni videti obstojecega plinovoda. Ali bo v okviru omenjenega PZI nacrta plinovoda potrebno le predvideti zascitni cevovod ali prosti koridor za kasnejso vgradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovscina-Lucija za katerega je izveden drzavni prostorski nacrt?   
  
Lep pozdrav!

**Odgovor:**

1. V popisu del so predvidene preiskave prepustnosti (disipacijski testi 4x, preiskave stisljivosti z vodoprepustnostjo 6x) ter laboratorijske preiskave zrnavosti nekoherentnih zemljin 15x. Na osnovi pridobljenih podatkov bo projektant lahko v okviru inženirske presoje ocenil prepustnosti zemljin. Izračun količine dotoka vode v gradbeno jamo bo nato določil na osnovi rezultatov izračunov z analitičnim ali numeričnim modelom z upoštevanjem dejanske sestave tal, objektov v vplivnem območju in predvidenega načina varovanja gradbene jame za izvedbo kesona.
2. Načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda ni potreben.

Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije – 03 (spremenjen popis del iz katerega se pod zaporedno številko 24. izključi načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda).

Zaporedje v popisu del se ustrezno preštevilči.

