|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-21/2020-10-popravljeno |  | oznaka naročila: | A-20/20 S  |
| Datum: | 14.04.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000195/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek** |

**Vprašanje:** **JN001393/2020-B01 - A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek, datum objave: 04.03.2020**

**Datum prejema:14.04.2020   10:27**

Pozdravljeni.
Ali je potrebno v izvedene piezometre vgraditi sonde za meritve nivoja podzemne vode? V kolikor jih je potrebno, naročnika pozivamo, da opredeli časovno obdobje v katerem se spremlja nivo podzemne vode.
Hvala za odgovor.

**Odgovor:**

Upoštevati je potrebno vgraditev štirih sond za kontinuirne meritve nivojev talne vode ter

spremljanje nivojev talne vode v vseh štirih piezometrih eno koledarsko leto.