|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-28/2020-13 |  | oznaka naročila: | A-38/20 G |
| Datum: | 13.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000216/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju (MB0025) na R2-454/1400 v km 12,255** |

**JN003266/2020-B01 - A-38/20; datum objave: 26.05.2020**

**Datum prejema: 13.06.2020   11:24**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Postavka/ N 13 227 Začasno znižanje gladine vode v odvodnem kanalu HC SD I do spodnje obratovalne vode, v štirih ponovitvah, v času najmanjših energetskih izgub, vsakokrat v času trajanja 10 ur 4,00 kos...prosimo naročnika da postavko izvzame in popisa; poda vrednost ki jo naj ponudniki upoštevamo; ali pove kako naj ponudniki ovrednotimo to postavko.  
  
Lp

**Odgovor:**

Postavka N 13 227 Začasno znižanje gladine vode se smiselno navezuje na postavki S 59 133 in S 59 339 čiščenje površine in protikorozijska zaščita jeklenih plaščev rečnih stebrov, ki jo je optimalno možno izvesti le ob najnižjih gladinah vode v kanalu. Tu bo potrebno kontaktiranje in koordiniranje s službo Dravskih elektrarn Maribor, kjer bo možno pridobiti podatke o spodnjih obratovalnih vodah.

Gre torej predvsem za veščino organizacije, pridobivanja podatkov in koordiniranja različnih deležnikov.

Glede na razmeroma dolg pogodbeni rok, ki je tristopetinšestdeset (365) dni po uvedbi v delo, bo to nedvomno izvedeno brez problemov.