|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-33/2020-13 |  | oznaka naročila: | A-15/20 G  |
| Datum: | 25.03.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000245/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod** |

**Vprašanje:** **JN001782/2020-B01 - A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod, datum objave: 17.03.2020**

**Datum prejema: 25.03.2020   09:42**

Pozdravljeni,

pri duktilnih ceveh imate zahtevo "Dobava, transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C64, izdelano po EN 545, in OE norm B2650, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 Zn plus bitumen 70 m), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
DN 350 (s standardnim spojem)"

Evropski standard za duktilne cevi je EN545:2010 oziroma SIST EN545:2011, vi pa dodatno zahtevate še avstrijsko normo "OE norm B2650", kar je protizakonito in v nasprtotju z ZJN-3, saj s tem preferirate avstrijskega proizvajalca TRM, ki zastopa podjetje Coma Commerce.

Ali se lahko ponudijo cevi po EN545:2010 oziroma po SIST EN545:2011?

**Odgovor:**

Naročnik je v predhodnem odgovoru spremenil opis postavke na katero se vprašanje nanaša. Sprememba postavke bo upoštevana v čistopisu popisa del.