|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-33/2020-26 |  | oznaka naročila: | A-15/20 G |
| Datum: | 14.04.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000245/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod** |

**Vprašanje:** **JN001782/2020-B01 - A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod, datum objave: 17.03.2020**

**Datum prejema: 13.04.2020   21:18**

2.20 Izdelava tipskega kamnitega talnega praga iz lomljenca v betonu. Izvede se kot kamnita zložba zalita z betonom C16/20. Opomba: talni prag je širine 0,5 m in globine 0,8 m. kos 4   
  
kolikšna je dolžina praga. Ne napišite, da je razvidna iz detajla. Napišite, koliko je.

**Odgovor:**

Dolžine talnih pragov:

- V profilu P16 je dolžina L = 4,4 m

- V profilu P18 je dolžina L = 4,6 m

- Pred profilom P20 je dolžina L = 4,15

- Med profiloma P22 in P23 je dolžine L = 4,15 m