|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-39/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-32/20 G |
| Datum: | 14.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490** |

**JN002759/2020-B01 - A-32/20; datum objave: 05.05.2020**

**Datum prejema: 14.05.2020   10:11**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
pri Podhodu pri 4.ODVODNJAVANJE postavka 45113 DOBAVA IN VGRADNJA rešetk in kanalet z vgrajenim padcem za odvodnjavanje meteornih voda  
prosimo za dimenzije in nosilnost, ter postavka 45115 DOBAVA IN VGRADNJA drenažnih cevi ob stenah podhoda kakšen je premer cevi ?

V tehničnem poročilu podhoda je omenjeno, da bo času izvedbe promet speljan po začasnem obvozu ob gradbišču, nikjer v popisu del pa ni nobenih postavk za ta obvoz. Prosimo, da objavite popise za obvoz, da se ta strošek ovrednoti.  
  
Lepo pozdravljeni !

**Odgovor:**

1. Kanalete : širina 150 mm, globina 150 mm, razred obremenitve A15 po SIST EN 1433:2005

2. Drenažne cevi DN 200

3. Postavka obvoza je zajeta v Popisu del, zavihek Zapora in tuje storitve.