|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-39/2020-13 |  | oznaka naročila: | A-32/20 G  |
| Datum: | 21.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490** |

**JN002759/2020-B01 - A-32/20; datum objave: 05.05.2020**

**Datum prejema: 21.05.2020   08:30**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

PODHOD/ 5.8 Ključavničarska dela/
58 211 DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENE PALIČNE OGRAJE Z VERTIKALNIMI POLNILI...
58 000 DOBAVA IN MONTAŽA ROČAJA ZA PEŠCE...
58 000 DOBAVA IN MONTAŽA ROČAJA ZA PEŠCE...
-Kakšno kvaliteto inoxa naj upoštevamo,
-ter kakšno površino naj upoštevamo brušeno ali polirano?

**Odgovor:**

Kvaliteta Inox AISI 304, površina brušena.