|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-39/2020-19 |  | oznaka naročila: | A-32/20 G  |
| Datum: | 25.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490** |

**JN002759/2020-B01 - A-32/20; datum objave: 05.05.2020**

**Datum prejema: 25.05.2020   13:23**

**Vprašanje:**

PROSIMO VAS ZA ODGOVOR V ZVEZI Z VPRAŠANJEM Z DNE 21.05.2020 ZA ČRPALIŠČE,.
PONOVNO PROSIMO, DA OBJAVITE PODATKE ZA ČRPALIŠČE- PZI NAČRT, TEHNIČNO POROČILO.

**Odgovor:**

Tako črpališče kot potopna črpalka sta serijski industrijski proizvod (kot npr. ACO Sita 200) z min. karakteristikami kot je zapisano v postavki popisa del:

DOBAVA in VGRADNJA ČRPALIŠČA za prečrpavanje meteornih voda.
Komplet:

- Črpališče z ohišjem iz polietilena s povoznim pokrovom razreda nosilnosti 400 kN z vgradnjo potopne črpalke s pnevmatskimi nivojskimi stikali in krmilno omarico za avtomatsko delovanje.

- Potopna črpalka z LTŽ ohišjem, pretok min 4 l/sek, višina črpanja min. 6 m. Črpalka opremljena s trofaznim priključkom, stopnja zaščite IP 68, velikost grobih delcev 38 mm

- Vključno z vgradnjo in priklopom.