|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-84/2020-16 |  | oznaka naročila: | A-35/20 G  |
| Datum: | 8.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000481/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste Stari trg - Loški potok na R3-745/2407 od km 0.694 do km 1.643 in od km 1.820 do km 3.051** |

**JN003218/2020-B01 - A-35/20, datum objave: 25.05.202**

**Datum prejema: 8.06.2020   10:28**

**Vprašanje:**

Vprašanje:
V popisu del pod rubriko TK1 v poziciji 73 131 navajate prestavitev vkopanega TK voda v dolžini 1000m. Prosimo za več podatkov. Tip kabla, globina in odmik obstoječega kabla. Verjetno gre za optični kabel ker v naslednjih dveh pozicijah je podana postavka za izvedbo meritev optičnega kabla?!

Vprašanje:
V popisu del pod rubriko TK1 v poziciji 73 712 navajate meritve bakrenega kabla?! V popisu del ni zaslediti prestavitev ali nov bakreni kabel?

Hvala za jasen odgovor.

LP

**Odgovor:**

Gre za obstoječi Cu kabel tipa TK-10 100x4x0,6 v dolžini cca 450m in kabel tipa TK-10 50x4x06 v dolžini cca 550m. Na celotni tangirani trasi je izveden en odcep pri spremembi kabla iz 100x4 na 50x4 s kablom TK-10 10x4x0,6 in na kablu tipa TK-10 50x4x0,6 dva odcepa s kablom tipa 5x4x0,6. Kabli so vkopani v globini cca 0,8 – 1.0m. Od roba ceste se odmaknjeni od cca 0,7m do cca 5m ob mostu.