|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-84/2020-18 |  | oznaka naročila: | A-35/20 G |
| Datum: | 9.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000481/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste Stari trg - Loški potok na R3-745/2407 od km 0.694 do km 1.643 in od km 1.820 do km 3.051** |

**JN003218/2020-B01 - A-35/20, datum objave: 25.05.202**

**Datum prejema: 9.06.2020   09:12**

**Vprašanje:**

CESTA I IN CESTA II  
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm  
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm  
  
  
  
Pokrov fi 500 250 KN in 400 KN, ne obstajata. Ne nudi jih noben ponudnik.  
  
Prosimo, če lahko napišete pravilne zahteve pokrovov oz. napišete, kdo take pokrove ima.  
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

S projektno dokumentacijo in popisom del so prevideni standardni pokrovi.

Zahtevane tehnične karakteristike za projektirane LTŽ pokrove so skladne z veljavno tehnično regulativo.

Pokrovi so dobavljivi na evropskem trgu.