|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-85/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-59/20 G  |
| Datum: | 04.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000483/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca v naselju Godešič od km 1.991 do km 3.160** |

**Vprašanje:**

**JN004548/2020-B01 - A-59/20; Ureditev državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka Jeprca v naselju Godešič od km 1.991 do km 3.160, datum objave: 17.07.2020**

**Datum prejema: 04.08.2020   12:34**

Pozdravljeni,
Prosim vas za dopolnitev informacij:
D.1.2 Porušitev in odstranitev obstoječih asfaltnih plasti (vozišče in hodniki za pešce) m2 10720,00 (Debelina asfalta?)
D.4.11 Adaptacija jaška - izven območja novega betonskega robnika!! kos 1,00 (Za kakšen jašek gre? Se samo postavi pokrov na novo višino - dim.pokrova?)
D.4.12 Adaptacija obst. linijske rešetke kos 1,00 (Za kakšno rešetko gre - širina rešetke?)

Hvala, Lep pozdrav

**Odgovor:**

k – D.1.2 Na vozišču je debelina asfalta 11 cm, na hodniku za pešce  4 cm.

k – D.4.11 Med profilom A23 in A24 poteka nov robnik po delu pokrova obstoječega jaška fekalne kanalizacije, ki je v vozišču. Pokrov se ekscentrično prestavi izven vozišča, pokrov je premera 60 cm.

k – D.12 Litoželezna rešetka je širine 30 cm, dolžine 5m. Nahaja med v profilom A37 in A38.