|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-16 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G |
| Datum: | 17.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 17.07.2020   ob 14:23**

Spoštovani.  
  
V kar nekaj zavihkih imate postavke:  
  
Izdelava nasipa za zidovi z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm), utrjevanje v plasteh po 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet  
  
Glede na izkušnje in prakso: material se lahko predeluje in ponovno vgrajuje samo na gradbeni parceli na katerih se dela izvajajo. Glede na to, da se dela izvajajo v strnjenem naselju, kjer takšna predelava povzroča hrup in prah, kdo bo poskrbel za ustrezno zemljišče? Če zahtevate takšno izvedbo in predelavo nam kot investitor zagotovite ustrezne pogoje in ustrezno zemljišče in da v primeru morebitne inšpekcije kot izvajalec ne bomo imeli težav. V nasprotnem primeru je potrebno postavko ustrezno korigirati-odvoz na deponijo in zasip z dobavljenim materialom.  
  
Hvala za razumevanje.

**Odgovor:**

V Ponudbenem predračunu, v zavihku »SPLOŠNO« je med drugim navedeno :

»Vsi odstranjeni materiali vključujejo odvoz na ustrezno deponijo s plačilom prispevka; Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo do 20km; Vsi vgrajeni materiali vključujejo tudi dobavo.« poleg tega pa še:

»Na gradbišču je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.«

Ponudbeno ceno formirajte glede na situacijo na terenu in skladno z določili v zavihku SPLOŠNO Ponudbenega predračuna.