|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-23 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G  |
| Datum: | 20.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 20.07.2020   ob 16:43**

1. Vezano na pojasnila razpisne dokumentacije št. 16 naj naročnik objavi Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki iz katerega bo razvidno: kje se "pripravlja" gradbeni material in v kakšnih količinah....Izdelava nasipa za zidovi z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom

2. Vezano na vaša sklicevanja zavihka splošno in odebeljen tekst:
Opis del-splošno in odebeljen tisk: ni usklajen s popisom del, ker se določena dela katera vi navajate pojavljajo v popisu del in obratno. Če se sklicujete na STP, predpisi, normativi itd. bi pričakovali, da bo tudi popis del izdelan po TSC(brez odebeljenih tekstov za postavke, ki so znane), in ne na način, da je nekaj glavnih postavk, vse ostalo pa je navedeno s tekstom in potrebno upoštevati v enotnih cenah, kar je nesprejemljivo in zavajujoče. Določene zapisane zahteve so tudi v nasprotju z zakonodajo. Prosimo za ustrezne korekcije.

**Odgovor:**

V spremenjenem ponudbenem predračunu je dopolnjena postavka: »Izdelava nasipa za zidovi z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm), odvoz v predelavo ter dovoz nazaj, utrjevanje v plasteh po 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet«

Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.