|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-04 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G  |
| Datum: | 16.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 16.07.2021   13:32**

**Vprašanje:**

Spoštovani!

za postavke svetlobne opreme:
Dobava in montaža cestno tehnične svetilke kot na primer: Philips SGP618 SON-TPP100W FG (Arc 80 2686) nastavitev optike na pozicijo 1B. Pred izvedbo mora izvajalec preveriti dobavljivost teh svetilk. V naspretnem primeru naj dobavi enakovredne svetilke vendar ne v LED izvedbi. Svetilke z redukcijo. kos 2,00

Dobava in montaža cestno tehnične svetilke kot na primer:Philips SGP618 MT 70W (Arc 80 2686) nastavitev optike na pozicijo 1B. Pred izvedbo mora izvajalec preveriti dobavljivost teh svetilk. V naspretnem primeru naj dobavi enakovredne svetilke vendar ne v LED izvedbi. svetilke z redukcijo kos 4,00

Dobava in montaža cestno tehnične svetilke kot na primer:Philips SGP618 SON-TPP100W FG (Arc 80 2686) nastavitev optike na pozicijo 1D. Pred izvedbo mora izvajalec preveriti dobavljivost teh svetilk. V naspretnem primeru naj dobavi enakovredne svetilke vendar ne v LED izvedbi. Svetilke z redukcijo. Razen dveh na prehodu za pešce. kos 3,00

naročnik izrecno zahteva, da se ne uporabi rešitve v LED izvedbi, to se nam zdi nesmiselno, saj je izvedba v LED izvedbi cenejša in bolj učinkovita rešitev.

Prav tako, podjetje Philips ne proizvaja več zgoraj omenjenih tipov svetil, vendar je enakovredno rešitev zaradi zahtev nastavitve optike nemogoče pripraviti samo s podatki podanimi v postavkah.

Naročnika prosimo, da ponovno preuči rešitev svetlobne opreme in poda popis z rešitvijo v LED oziroma enakovredni izvedbi in da objavi svetlobnotehnične izračune.

Hvala!

**Odgovor:**

Popis del se v zavihku »4.1\_CR\_Popis«, nivo »3. Svetlobna oprema« spremeni, tako da se namesto postavk:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dobava in montaža cestno tehnične svetilke kot na primer: Philips SGP618 SON-TPP100W FG (Arc 80 2686) – nastavitev optike na pozicijo 1B. Pred izvedbo mora izvajalec preveriti dobavljivost teh svetilk. V naspretnem primeru naj dobavi enakovredne svetilke vendar ne v LED izvedbi. Svetilke z redukcijo. | kos | 2,00 |
| Dobava in montaža cestno tehnične svetilke kot na primer:Philips SGP618 MT 70W (Arc 80 2686) – nastavitev optike na pozicijo 1B. Pred izvedbo mora izvajalec preveriti dobavljivost teh svetilk. V naspretnem primeru naj dobavi enakovredne svetilke vendar ne v LED izvedbi. svetilke z redukcijo | kos | 4,00 |
| Dobava in montaža cestno tehnične svetilke kot na primer:Philips SGP618 SON-TPP100W FG (Arc 80 2686) – nastavitev optike na pozicijo 1D. Pred izvedbo mora izvajalec preveriti dobavljivost teh svetilk. V naspretnem primeru naj dobavi enakovredne svetilke vendar ne v LED izvedbi. Svetilke z redukcijo. Razen dveh na prehodu za pešce. | kos | 3,00 |

Upošteva naslednja postavka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dobava in montaža cestne LED svetilke z zaščito pred prahom in vlago IP66. Temperaturna zaščita LED modula in napajalnika. Življenjska doba svetilke 100.000ur L90. Zaščita pred prenapetostjo. Barvna temperatura 2700K, indeks barvnega videza višji od 70. Funkcija konstantnega svetlobnega toka skozi življenjsko dobo. Samostojna redukcija svetlobnega toka. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+.Postavka vključuje tudi svetlobno-tehnični izračun za izbran tip svetilke. | kos | 9,00 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.