|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G |
| Datum: | 23.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 23.07.2021   10:12**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
prosim za dimenzijsko natančnejši opis spodnjih postavk iz zavihka odvodnjavanje  
  
S 45150 Izdelava AB revizijskega jaška na vtoku v cevni prepust iz vodotesnega   
betona C25/30, komplet vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura), betoniranjem   
dna in oblikovanjem mulde z granitnimi kockami (po detajlu).   
kos 12,00  
  
S 45151 Podaljšanje obstoječih prepustov   
kos 4,00

**Odgovor:**

Opisa postavk S 45150 in S 45151 se dopolnita, tako da se glasita:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S 45150 | Izdelava AB revizijskega jaška na vtoku v cevni prepust iz vodotesnega betona C25/30, komplet vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura), betoniranjem dna in oblikovanjem mulde z granitnimi kockami (po detajlu). OPOMBA: dimenzije se nanašajo na notranje dimenzije jaška |  |  |
|  | - vtočni jašek dim.: 1,5x1,5m, višine 2,0m | kos | 1,00 |
|  | - vtočni jašek dim.: 2,0x2,0m, višine 3,0-4,0m | kos | 2,00 |
|  | - vtočni jašek dim.: 0,8x0,8m, višine 1,5-2,5m | kos | 9,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S 45151 | Podaljšanje obstoječih prepustov |  |  |
|  | 1x prepust dim: šxv = 90x110cm | m | 7,00 |
|  | 3x prepust DN500 | m | 18,00 |

Navedeni dopolnitvi postavk bosta upoštevani v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.

Objavljen je detajl podaljšanja obstoječega prepusta z AB revizijskim jaškom.