|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-27 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G |
| Datum: | 06.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 06.08.2021   09:29**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
Prosimo pojasnilo, postavka S 5 4 233 Izdelava kamnite zložbe višine do 2m z betonskim temeljem in krono z vsemi dodatnimi del.M1 12,00. Prosimo za podatke (debelina zložbe, vrsta kamna, način obdelave kamna oziroma detajl kamnite zložbe.  
  
Prosimo za potrditev ,da bo lahko v fazi izgradnje »brv čez Idrijco« zaradi tehnologije izvedbe dela betoniranja in opaža mota postavljen začasni podporni steber v strugi reke Idrijce .  
  
Hvala za odgovor.

**Odgovor:**

Tč. 1)

Naročnik je na svoji spletni strani objavil prerez kamnite zložbe.

Tč. 2)

Tehnologijo izgradnje mostu mora predvideti izvajalec v detajlnem elaboratu postopka gradnje. V primeru postavitve začasnega stebra v strugo reke Idrijce mora pridobiti ustrezno soglasje Direkcije za vode.