|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-150/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-48/20 G |
| Datum: | 30.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000660/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Modernizacija državne ceste R1-210 odsek 1106 Sp. Jezersko - Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor – Kranj od km 0.000 do km 0.700** |

**JN003692/2020-B01 - A-48/20, datum objave: 11.06.2020**

**Datum prejema: 30.06.2020   12:13**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
V tehničnem poročilu so opisane tri začasne prevezave, ki bi se naj izvedle pred pričetkom izvedbe novega vodovoda, v popisih pa je v zavihku prevezave opisana samo ena za MV6.  
Predlagamo, da se pripravi konkreten opis vseh postavk s količinami, ki naj zajemajo vse prevezave, vključno z določenimi urnimi postavkami za projektiranje in upravljalski nadzor.v fazi gradnje.  
Naročnik bo na tak način dobil realne in primerljive cene.  
V popisih je zapisano, da so cevi DN 100 klase C50 s sidrnimi tesnili. Predvidevamo, da so cevi lahko klase C40, kar je v skladu s standardom EN 545. Morajo biti res vsi spoji sidrni?  
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

1. V tem projektu niso posebej obdelane začasne prevezave za zagotavljanje neprekinjene vodooskrbe iz razlogov, navedenih v tehničnem poročilu. Projektna dokumentacija začasnih prevezav bo izdelana v fazi gradnje.

Naročnik bo v zvezi s prevezavami objavil spremenjen popis del, ki vključuje projektiranje in izvedbo prevezav. Vrednost projektiranja in izvedbe prevezav je v popisu ocenjena in je ponudnik ne sme spreminjati.

1. Cevi, tesnila in spoji cevi se v popisu del ne spreminjajo.