|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-165/2020-04 |  | oznaka naročila: | A-54/20 G  |
| Datum: | 24707.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000712/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100** |

**Vprašanje:**

**JN004500/2020-B01 - A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100, datum objave: 16.07.2020**

**Datum prejema: 27.07.2020   10:37**

Spoštovani!
4. Odvodnjavanje
V popisih so navedene cevi iz polivinilklorida, v tehničnem poročilu pa iz PE. Kakšne cevi upoštevamo?

2.5.Brežine in zelenice
Zasaditev razznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm kos 555
Prosimo za specifikacijo dreves in grmovnih vrst.

5.1 Zidarska in kamnoseška dela
Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,36 do 0,50 m3/m2 m3 5,5
Za kakšne predfabricirane elemente gre?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

**Odgovor:**

4. Odvodnjavanje
Upoštevajte PE cevi.

2.5.Brežine in zelenice
Specifikacije ne moramo dati, ker je to tudi odvisno od lastnikov zemljišč. Načeloma so to žive meje kot npr.: ciprese ali pa listnata živa meja.

5.1 Zidarska in kamnoseška dela
Gre za betonske votlake.