|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-165/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-54/20 G  |
| Datum: | 28.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000712/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100** |

**Vprašanje:**

**JN004500/2020-B01 - A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100, datum objave: 16.07.2020**

**Datum prejema: 28.07.2020   10:46**

Spoštovani,

Ob dopolnitvi dokumentacije sta sedaj dva detajla vgradnje rešetke za meteorno vodo in sicer konkavna nevarna za kolesarje in robna rešetka, ki je ustrezna za kolesarje. Kaj upoštevamo, prvo ali drugo verzijo?

Glede detajla pokrovov po Sistemu Ana, pa prosim za pojasnilo, kje se je to že obneslo? Po naših informacijah so bile povsod reklamacije že po kakšnemu letu.

Prosim, da ustrezno spremenite in dovolite tudi vgradnjo teleskopskega pokrova, ki je vedno v nivoju s cestiščem in ne prihaja do pokanja asfalta nad ploščo Ana, ki je elastična.

LJ. 28.7.2020 10:46

**Odgovor:**

Na avtobusni postaji, kjer je mulda je konkavna, kjer pa je vtok pod robnikom pa je robna rešetka.

Glede sistema jaškov z dilatacijsko ploščo (ANA), naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.