|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-172/2020-08 |  | oznaka naročila: | A-50/20 G |
| Datum: | 3.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000732/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah** |

**JN003762/2020-B01 - A-50/20; Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah, datum objave: 15.06.2020**

**Datum prejema: 03.07.2020   12:10**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
  
Tehnični pogoji od ponudnikov zahtevajo zgolj pogoj, da distančnik omogoča montažo na določeni oddaljenosti od nosilnega stebra, medtem ko Popis del uvaja nov pogoj: zagotovitev montaže brez distančnika. Takšen pogoj bi moral biti jasneje naveden v dokumentu Tehnični pogoji.  
  
Ali gre za napako, ali je s tem določen pogoj, da se zagotovi montaža brez distančnika?  
  
V primeru, da velja določitev pogoja montaže brez distančnika, prosim pojasnite, kaj je objektiven razlog, da mora biti montaža varnostne ograje zagotovljena brez distančnika. Tako varnostne ograje z, kakor tudi varnostne ograje brez distančnika namreč dosegajo tehnične karakteristike skladno z vsemi predpisi in standardi, ki urejajo zadevno področje.  
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

V popisu del je pri posamezni lokaciji podrobneje definirano, kaj se izvede na terenu. Pri lokacijah, kjer se zahteva montaža brez distančnika gre za prostorsko omejitev – širino obstoječe bankine na trasi ceste, ki se ne spreminja.