|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-190/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-46/20 G |
| Datum: | 09.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000817/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Protiprašna zaščita makadamske ceste R3-746, odsek 2407 Stari trg - Loški potok od km 3.020 do km 7.500.** |

**JN004118/2020-B01 - A-46/20; datum objave: 29.06.2020**

**Datum prejema: 09.07.2020   15:39**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
Prosimo naročnika da poda informacijo kako je mišljena izvedba asfaltirane mulde v kombinaciji z površinsko prevleko?!  
Namreč kot asfalterji si ne znamo predstavljati samo mulde v širini 0,5m ob kateri se bi potem izvedla prevleka. Namreč ko se bodo vozila vozila po robu in samo muldi jo bodo polomila, saj bo mulda ozek pas, ki je ne bo nič "držalo". Mulda se namreč ne bo sprijela z prevleko s katero bi tvorila homogeno voziščno konstrukcijo.  
Prosimo naročnika za pojasnilo, oziroma detajl izvedbe.

**Odgovor:**

Mulda se izvaja pred izvedbo površinske prevleke.