|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-191/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-34/20 G |
| Datum: | 07.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000820/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Preplastitev vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0.860 do km 5.465.** |

**JN004870/2020-B01 - A-34/20;, datum objave: 03.08.2020**

**Datum prejema: 07.08.2020   07:38**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Zanimamo se za izvedbo del na tem projektu. Postavlja se nam samo eno vprašanje, imamo asfaltno bazo s katere bi vozili asfalte na ta projekt, a je asfaltna baza oddaljena od gradbišča cca. 130 km, sprašujem ali nam boste dovolili voziti asfalte iz te baze na ta projekt, ?  
  
Hvala za odgovor

**Odgovor:**

V skladu s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste je prevoz vročih bituminiziranih zmesi praviloma omejen na največjo razdaljo 100 km in najdaljši čas 2 uri, pod pogojem, da je za prevoz uporabljeno vozilo s termo kesonom. V nasprotnem primeru je razdalja prevoza ustrezno zaščitene vroče bituminizirane zmesi omejena na 70 km in trajanje največ 1,5 ure. Vožnja asfaltov iz 130 km oddaljene baze torej ni dovoljena.