|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-204/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-73/20 S  |
| Datum: | 21.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000849/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava IZP in PZI ureditve štirikrakega križišča G1-1/0245 Ruta - Maribor in R2-435/1439 Ruše - Selnica - odcep za Ruše** |

**JN004350/2020-W01 - D-073/20; Izdelava IZP in PZI ureditve štirikrakega križišča G1-1/0245 Ruta - Maribor in R2-435/1439 Ruše - Selnica - odcep za Ruše, datum objave: 09.07.2020**

**Datum prejema: 21.07.2020   10:11**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

ali se v sklopu načrta sanacije obstoječih objektov s predhodno analizo obstoječega stanja (predvidevamo, da se ta postavka iz specifikacije nanaša na poglavje 7.3.4 Objekti v projektni nalogi) pričakuje, da izbrani ponudniki opravijo strokovni vizualni pregled obstoječega stanja prepustov ali se morda zahtevajo še kakšne druge preiskave (odvzem vzorcev, laboratorijsko delo, itd.)?
Prosimo vas za bolj detaljni opis zahteve predhodna analiza obstoječega stanja (prepusti).

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

Lep pozdrav

**Odgovor:**

Načrt sanacije obstoječih objektov s predhodno analizo obstoječega stanja se navezuje na objekte iz točke 7.3.4 Projektne naloge. Potrebno je izvršiti strokovni vizualni pregled obstoječega stanja prepustov ter opažanja oziroma ugotovitve opisati v tehničnem poročilu. Na podlagi ugotovitev se naredi načrt sanacije.