|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-214/2020-05 |  | oznaka naročila: | D-79/20 G |
| Datum: | 04.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000866/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča, cesta R3-643, odsek 1436 Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312** |

**Vprašanje:**

**JN004693/2020-W01 - D-79/20; Obnova vozišča, cesta R3-643, odsek 1436 Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312, datum objave: 24.07.2020**

**Datum prejema: 04.08.2020   08:27**

Spoštovani.  
  
Rušitvena dela: porušitev obstoječe stare kamnite zložbe. Zanima nas ali naročnik razpolaga s kakšno fotografijo? Višina in dolžina kamnite zložbe? Ter okvirna širina.  
  
Voziščne konstrukcije: Zadnja postavka: dobava materiala in izdelava bankine iz mešanice rezkanca iz trase in naravno zdrobljenega kamnitega materiala - v deb. 10 cm. Kakšen odstotek naročnik predvideva obstoječi in kakšen novi material. In fino planiranje - ali tu upoštevamo tudi nasip finega materiala? In če, v kakšni debelini? 3 cm?  
  
Hvala.

**Odgovor:**

V opombah pred popisom del je napisano:

Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico – se pravi tudi obstoječo kamnito zložbo, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del.

Rezkanca iz trase bo dovolj, tako da se vse bankine in berme, lahko uredijo samo z rezkancem.