|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-252/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-93/20 G  |
| Datum: | 09.09.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000877/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča na cesti G1-1, odsek 245, Ruta – MB(Koroški most)** **od km 18+000 do 20+400 v dolžini  2.400m** |

**JN005389/2020-B01 - A-93/20; datum objave: 31.08.2020**

**Datum prejema: 09.09.2020   11:01**

**Vprašanje:**

Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično in občasno popolno zaporo z ureditvijo obvoza v času popolne zapore. komplet 1,00 40.000,00

Prosim za podatek, v kakšni dolžini ceste bo polovična zapora ( na primer 300m, 400 m, 2000 m .... )

Ali bo občasna popolna zapora ceste v času asfaltiranja?

**Odgovor:**

Dolžina zapore za posamezne pododseke se določi v elaboratu zapore, katerega morate predhodno izdelati ali naročiti. V urbanih okoljih se običajno postavi polovična zapora s semaforjem med dvema priključkoma lokalnih cest in ne presega dolžine 400m, zaradi dolžine intervala semaforja.

Postavitev popolne zapore v času asfaltiranja je zaželjena za polaganje zaporne plasti asfalta, vendar je tudi to odvisno od elaborata in pridobitve soglasij upravljalcev obvoznih cest. Kratkotrajni obvoz v času popolne zapore je možno urediti na državni cesti R2-435 Selnica-Ruše-Maribor.