|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-241/2020-12 |  | oznaka naročila: | A-24/20 G  |
| Datum: | 05.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000922/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa** |

**Vprašanje:**

**JN004538/2020-B01 - A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa, datum objave: 17.07.2020**

**Datum prejema: 05.08.2020   10:47**

Pozdravljeni,
postavka 1.3.1.1. Prestavitev lesenih drogov Tk omrežja

Prosimo za bolj natančen opis postavke, kaj točno se bo tukaj izvedlo.
Koliko metrov stran se bo prestavljalo?
Je potreben nov temelj? Dimenzije?
Ali je potreben tudi izkop jarka za kable TK omrežja do teh novih mest drogov? Koliko metrov, globina/širina?

Prosimo za podatke

lp

**Odgovor:** Prestavitev drogov je predvidena za novo kamnito zložbo. Vzporedni zamik za cca 2-3m.

Potreben je nov temelj. Priloga detajl!

