|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-241/2020-14 |  | oznaka naročila: | A-24/20 G  |
| Datum: | 05.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000922/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa** |

**Vprašanje:**

**JN004538/2020-B01 - A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa, datum objave: 17.07.2020**

**Datum prejema: 05.08.2020   10:54**

Postavka 35313 v poglavju 3.5.3.

Ali upoštevamo tudi beton in armaturo?

LP

**Odgovor:**

**Pri postavki je predvidena izdelava poglobljenega robnika iz naravnega kamna( npr. granitne kocke), ki se jih postavlja na zunanjo stran pločnika ob lipah-tako se lažje prilagodimo neravninam ob koreninah obstoječih dreves. V postavki je potrebno zajeti vse, kakor za robnike, skladno s tehničnimi pogoji ( izkop, planiranje dna, tampon, beton temelja in obloga z betonom, fugiranje…..…..)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35.313 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10cm/10cm/10cm | m1 | 304,0 |