|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-249/2020-03 |  | oznaka naročila: | D-74/20 G |
| Datum: | 31.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000942/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774** |

**Vprašanje:**

**JN004657/2020-W01 - D-074/20; Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774, datum objave: 23.07.2020**

**Datum prejema: 31.07.2020   08:33**

Pozdravljeni  
  
V postavki "Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 16/100 mm iz zmrzlinsko odpornega materiala (min. CBR=15%) v dveh plasteh 25 + 25 cm vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet", je predvidena neobičajna frakcija grede - nestandarna. Prosim za pojasnilo.  
  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

S PZI projektno dokumentacijo je predvidena vgradnja kamnite grede frakcije 16/100mm. Projektant in geomehanik soglašata tudi s vgradnjo kamnito grede frakcije 0/100 mm.

V Spremembi 1 je objavljen dopolnjen popis del.