|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2020-05 |  | oznaka naročila: | D-124/20 G |
| Datum: | 01.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m** |

**Vprašanje:**

**JN007197/2020-W01 - D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m, datum objave: 18.11.2020**

**Datum prejema: 01.12.2020   09:36**

Spoštovani,  
  
ali lahko ponudniki pri postavki "Izdelava novega vtočnega jašška ... ... Opomba: LTŽ rešetka mora biti v izdelanem robnem vencu debeline 20 cm, zunaje dim. 80 x 80 cm, beton marke C 30/37." nudimo LTŽ rešetko v izdelanem robnem vencu okroglega in ne kvadratnega prereza?  
  
Lep pozdrav,

**Odgovor:**

Ponudnik lahko pri omenjeni postavki izvede LTŽ rešetko tudi v robnem vencu okroglega prereza.