|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2020-06 |  | oznaka naročila: | D-124/20 G  |
| Datum: | 01.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m** |

**Vprašanje:**

**JN007197/2020-W01 - D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m, datum objave: 18.11.2020**

**Datum prejema: 01.12.2020   11:58**

Spoštovani,

prosimo naročnika da iz postavke: Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2, v debelini 4,0 cm. Upoštevati tudi vse premaze stikov z bitumensko pasto ! izvzame premaze stikov in jih ovrednoti v ločeni postavki.

Hvala

**Odgovor:**

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Širina krpe je konstantna in znaša 1,2 m. Predvidena poraba bitumenske paste je 0,17 kg/m.