|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-291/2020-08 |  | oznaka naročila: | A-71/21 G  |
| Datum: | 8.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001080/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Vodice** |

**JN001701/2021-B01 - A-71/21; datum objave: 22.03.2021**

**Datum prejema: 8.04.2021   14:07**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

Ali je slučajno informacija kakšen bo obratovalni tlak v vodovodnem sistemu?
Pri opisu cevi je navedeno, da morajo biti debelinskega razreda K9. Takšne oznake se pri ceveh uradno ne uporabljajo več. Označevanje cevi je sedaj s tlačnimi razredi C. Zanima nas ali se lahko ponudijo cevi tlačnega razreda C50?

**Odgovor:**

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 z oznako C40.