|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-291/2020-15 |  | oznaka naročila: | A-71/21 G  |
| Datum: | 16.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001080/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Vodice** |

**JN001701/2021-B01 - A-71/21; datum objave: 22.03.2021**

**Datum prejema: 16.04.2021   10:30**

**Vprašanje:**

Lep pozdrav.
1. Prosimo za objavo svetlobnotehničnih izračunov, narejenih s svetilkami primeroma.
2. Prosimo za potrditev, da ponudniki lahko ponudimo enakovredne ali boljše svetilke drugega proizvajalca, kot so svetilke primeroma in bodo z drugimi svetilkami izpolnjeni svetlobni kriteriji po standardu 13201.
3. Prosimo za potrditev, da so druge ponujene svetilke lahko barvne temperature 3000 K.
4. Ali moramo ponudniki, ko ponujamo druge svetilke ponuditi te že v fazi oddaje ponudbe ? Če DA, katere dokumente moramo v zvezi z njimi priložiti ? Na kakšen način boste v fazi pregledovanja ponudb preverjali ustreznost svetilk in posledično dopustnost ponudb ?
5. Prosimo, da v povezavi z odgovori popravite razpisno dokumentacijo.
Vljudno prosimo za hitre odgovore in se hkrati zahvaljujemo zanje.

**Odgovor:**

1. Naročnik na svoji spletni strani objavlja Načrt cestne razsvetljave.
2. Proizvajalec in tip svetilk vsekakor ni določen, lahko si jih izbere ponudnik sam. V opisih so podane tehnične karakteristike, ki jih morajo svetilke izpolnjevati.
3. Kot je navedeno v popisu del, je zahtevana barvna temperatura 2700 K.
4. Ponudnik se v času oddaje ponudbe ni dolžan opredeliti kakšne/katere svetilke bo dobavil in vgradil. Tako kot za vse ostale proizvode, opremo, materiale, ki jih je med gradnjo dolžan dobaviti in vgraditi izbrani ponudnik, oz. izvajalec del, se tudi za svetilke v fazi pregledovanja ponudb ne bo preverjala ustreznost ponujenih svetilk. Ustreznost svetilk se bo v fazi gradnje dokazovala in potrjevala v sklopu tehnološkega elaborata.
5. Popravek razpisne dokumentacije ni potreben. Kot je navedeno v odgovoru k tč. 1, je priložen ustrezen Načrt.